**Cliente :** Viralcool Açucar e Alcool LTDA

**Responsável :** Sr. Paulinho (Manutenção) **Email :** [manutencao@viralcool.com.br](mailto:manutencao@viralcool.com.br)

**Fone :** ( 16 ) 3952-9900 **Cel.:** (16) 99999 9999

**Cidade :** Pitangueiras **UF:** SP

**GD Preventive Control**

**Belliss & Morcom do Brasil Ltda**

**Endereço:** [R Antonio Ovídio Rodrigues](http://www.jundiaisite.com.br/guia/search_Logradouro.php?ID=805), 541 - [Distrito Industrial](http://www.jundiaisite.com.br/guia/search_Bairro.php?ID=52) - Jundiaí – SP - CEP 13213-180

Fone: 11 3109-1100 | Fax: 3109-1199

http://www.compair.pt/

Data da Emissão : 15/03/2014

Este documento, apresenta as manutenções preventivas necessárias para realizar no Compressor de Ar Comprimido instalado na sua unidade fabril, **Modelo :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **N/S:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entre o período de \_\_/\_\_/\_\_ à \_\_/\_\_/\_\_. O acompanhamento correto das manutenções preventivas, conforme o manual do equipamento, proporcionam a vigência das garantias do fabricante e uma maior confiabilidade de operação.

Os campos do atual regime de trabalho, as datas dos serviços previstos e os respectivos horímetros dos compressores, deverão ser preenchidos e retornados via e-mail / fone ao nosso departamento técnico, para que seja realizado a atualização dos dados do equipamento no nosso sistema.

**Atualização/Dúvidas :**

Att. Carlos Eduardo Maier Fone : (11)3109-1100 Email: gdpreventivecontrol@gardnerdenver.com

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Dados do Equipamento** | | | | *Dados do sistema (registrados no GD Preventive Control).* | | | | Compressor de ar modelo: L 75 DD | Série: ????????? | Data de partida: 08/02/2013 | | Horímetro: 1049 | Regime de trabalho: 24 horas diárias médias. | | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Leituras do Equipamento** | | | | *Dados a serem informados pelo responsável (favor, preencher).* | | | | Horas totais: | Horas em carga: | Data de leitura: 09/07/2013 | | Regime de trabalho: operação semanal de  9  hora s, em  5,5  dias de funcionamento efetivo. | | | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Manutenções a Realizar** | | | | | | | *Serviços* | *Manutenção* | | *Data de Execução* | *Horas Totais* | *Horas de Carga* | | *Última* | *Próxima* | | Inspecinar Correias | 28/06/2012 | 23/07/2013 |  |  |  | | Inspecionar Mangueiras | 08/02/2012 | 03/05/2013 |  |  |  | | Inspecionar Painel Elétrico/ Reaperto do Trafo de Comando | 28/06/2012 | 23/07/2013 |  |  |  | | Substituir Elemento Separador | 28/06/2012 | 23/07/2013 |  |  |  | | Substituir Filtro de Ar | 28/06/2012 | 23/07/2013 |  |  |  | | Substituir Filtro de Óleo | 28/06/2012 | 23/07/2013 |  |  |  | | Substituir Óleo CompAir | 28/06/2012 | 23/07/2013 |  |  |  | |
|  |
| |  | | --- | | **Alerta:** a manutenção preventiva é muito importante para a confiabilidade, durabilidade e eficiência de operação do equipamento. A não realização da mesma, poderá causar danos à unidade compressora, sistema elétrico, válvulas, motores e, consequentemente, a parada do equipamento. | |
|  |
| |  | | --- | | **Nota:** falhas de operação do equipamento decorrentes da falta de manutenções preventivas, ou mau uso, não são cobertas pela garantia. | |